	          АДМИНИСТРАЦИЯ                   

        МУНИЦИПАЛЬНОГО

             ОБРАЗОВАНИЯ

СТРУКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

  ОРЕНБУРГСКОГО  РАЙОНА

  ОРЕНБУРГСКОЙ   ОБЛАСТИ

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 ____________________ № _______
Об утверждении схем теплоснабжения  муниципального образования

Струковский  сельсовет


	                 


              В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года                            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования Струковский  сельсовет:

1. Утвердить схемы теплоснабжения  согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Струковский сельсовет от 30.07.2014 года № 31-п «Об утверждении схем теплоснабжения муниципального образования Струковский сельсовет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования                                                      И.П. Кооп 
Разослано:  администрации МО Струковский  сельсовет, МУП ЖКХ                        «Водолей»  МО Струковский   сельсовет, прокуратуре района, в дело 

	Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального образования Струковский сельсовет 
№ ______ от ____________ года 


Схемы теплоснабжения  
муниципального образования Струковский сельсовет
Оренбургского района Оренбургской области

    Централизованное отопление на территории МО Струковский сельсовет отсутствует. Отопление домовладений   осуществляется за счет индивидуального газоснабжения бытовыми котлами. На территории муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района оренбургской области имеется следующее кол-во домовладений:  

	№ п/п
	Населенный пункт
	Кол-во домовладений 
	Кол-во Многоквартирных домов (двух квартирных, трехквартирных и с отдельными входами  
	Кол-во квартир
	Кол-во индивидуальных домовладений 

	1.
	с.Струково 
	171
	66
	137
	105

	2.
	с.Репино 
	120
	21
	44
	99

	3.
	итого
	291
	87
	181
	204


На территории МО Струковский сельсовет имеются учреждения соцкульбыта:

- две школы (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Струковкая средняя общеобразовательная школа Оренбургского района», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Репинская школа» Оренбургского района).

   - два сада  
- Сельский Дом Культуры село Репино

- Струковский ФАП при МУЗ ЦРБ Оренбургского района

  Отопление объектов соцкульбыта осуществляется тремя мини котельными которые принадлежат учреждениям и на данный момент   обслуживаются МУП «Энерго-Сервис», согласно приложенным схемам:

Характеристика котельных  

	Наименование населенных пунктов , адрес
	Наименование котельной мощность
	Марка котлов
	Протяженность
	Отапливаемые объекты
	Годовой расход топлива

	с.Струково   ул. Советская 1б
	Котельная детского сада- 192кВт
	RSA -100  2 шт.
	20м

20м
	Струковская средняя школа, Струковская врачебная амбулатория ,детский сад
	Газ- 135,1тыс.м3


	с.Струково ул.Просторная
	Котельная школы 286кВТ
	RSA -100  2 шт.
	
	
	

	С.Репино ул.Центральная д.15
	Котельная 286 кВт
	КЧМ – комбо 3шт.
	70м.
	Репинская средняя школа ,детский сад, СДК
	Газ – 56 тыс.м3



На ближайшее 15 лет изменения схемы теплоснабжения не предусмотрено, в том числе строительство централизованного теплоснабжения.

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории муниципального образования Струковский  сельсовет

1. Общие положения

1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях:

- определения действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

- координации деятельности администрации муниципального  образования Струковский сельсовет и ресурсоснабжающих организации при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения на территории муниципального  образования Струковский сельсовет;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.

- повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы.

Задачами Плана являются:

– мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

– организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

– обеспечение устойчивого функционирования объектов жизне-обеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

План обязателен для исполнения теплоснабжающей теплосетевой  организацией и потребителями тепловой энергии, расположенными на территории муниципального  образования Струковский
сельсовет.

В Плане под аварией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

кратковременное нарушение теплоснабжения объектов социальной сферы;

полное ограничение режима потребления тепловой энергии для объектов социальной сферы;

причинение вреда третьим лицам;

разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

Основной задачей администрации муниципального  образования Струковский сельсовет, организации жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

Основной задачей теплоснабжающей и теплосетевой организации является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов теплоснабжения.

Обязанности теплоснабжающей и теплосетевой организации:

– иметь круглосуточно работающие аварийно-диспетчерские службы (далее – АДС) или дежурных;

– иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

– обеспечивать при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения выезд на место своих представителей;

– производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

– принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и  обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

– доводить до оперативного дежурного ЕДДС администрации муниципального района (далее – ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения.

Обязанности потребителей тепловой энергии, организации обслуживающей объекты социальной сферы:

– обеспечивать своевременное и качественное техническое обслуживание, ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

– обеспечивать допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

2. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

Вид аварии
Причина возникновения аварии
Масштаб аварии и последствия
Уровень реагирования

Остановка котельной
Прекращение подачи топлива
Снижение температуры теплоносителя в систему теплоснабжения, понижение температуры в системах отопления потребителей, снижение температуры в зданиях и жилых домах
локальный

Порыв тепловых сетей
Предельный износ сетей, гидродинамические удары
Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
муниципальный

Аварийное отключение электроснабжения объектов коммунального хозяйства (котельная)
перебои в подаче электроэнергии
Прекращение подачи холодной воды
муниципальный, локальный

Наиболее  вероятными причинами  возникновения аварий  и сбоев                в работе могут быть:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

3. Порядок действий по устранению аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения

При поступлении в ЕДДС сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей оперативный дежурный ЕДДС передает информацию диспетчеру соответствующей теплоснабжающей организации.

При поступлении в АДС или ответственному лицу теплоснабжающей организации сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей диспетчерская служба теплоснабжающей организации обязана в минимально короткий срок:

– направить к месту аварии аварийную бригаду;

– сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприятия и оперативному дежурному ЕДДС;

– принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации принимает следующие меры:

– определяет потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения);

– определяет силы и средства, необходимые для устранения обнаруженной аварии;

– определяет необходимые переключения в сетях теплоснабжения;

– определяет изменение режима теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

– определяет последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

до прибытия на место руководителя организации – диспетчер АДС или дежурный теплоснабжающей (теплосетевой) организации, на сетях которой произошла авария;

после прибытия – руководитель теплоснабжающей (теплосетевой) организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

О принятом решении и предположительном времени восстановления теплоснабжения потребителей тепловой энергии руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует соответствующие АДС организаций, обслуживающих жилищный фонд и объекты социальной сферы, расположенные на территории сельского поселения, других организаций, попавших в зону аварии, оперативного дежурного ЕДДС.

Если в результате обнаруженной аварии подлежат ограничению или отключению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер АДС теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

 – уведомить дежурного ЕДДС об ответственном лице за ликвидацию аварии;

– вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

– обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые короткие сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

– информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) оперативного дежурного ЕДДС, АДС организаций, обслуживающих социальные учреждения, расположенные на территории сельского поселения.

Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении телефонограммы выезд своих представителей для согласования земляных работ.

Решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей организации по согласованию с главой сельского поселения.

В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения на территории  сельского поселения на срок более одних суток, решением главы сельского поселения создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы котельных, жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории сельского поселения.

Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

Общую координацию действий АДС теплоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих обслуживание социальных учреждений, расположенных на территории сельского поселения осуществляет оперативный дежурный ЕДДС администрации муниципального района. Обо всех аварийных ситуациях на котельных и сетях оперативный дежурный ЕДДС извещает главу МО Оренбургский район.

При возникновении технологического нарушения с признаками аварии, инцидента кочегар или старший по должности из числа обслуживающего оперативного персонала котельной обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров технологического нарушения;

- отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития технологического нарушения;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в опасной зоне;

- немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинские учреждения;

- сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановка (сделать фотографии);

- сообщить о произошедшем нарушении руководству предприятия, дежурному и в ЕДДС района.

Самостоятельные действия обслуживающего персонала не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил охраны труда», «Правил пожарной безопасности», а так же производственных и должностных инструкций, с обеспечением:

- сохранности жизни людей;

- сохранности оборудования;

- своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.

Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии (инцидента) запрещается. Пришедший на смену обслуживающий оперативный персонал во время ликвидации аварии (инцидента) может быть использован по усмотрению лица, осуществляющего руководство ликвидацией аварийной ситуации. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера, допускается сдача смены с разрешения руководящего административно-технического персонала теплоснабжающей  организации. Обслуживающий оперативный персонал несет полную ответственность за ликвидацию аварийного положения.

Основными задачами обслуживающего оперативного персонала при ликвидации аварии являются:

-
выявление причин и масштаба аварии, инцидента;

-
устранение причин аварии, инцидента;

-
исключение воздействия травмирующих факторов на персонал;

-
отключение поврежденного оборудования или участка тепловых сетей;

-
восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и нормальной работы оборудования;

-
уточнение состояния оборудования и возможности ввода его в работу своими силами, организация (при необходимости) вызова персонала для ликвидации последствий аварии, инцидента;

-
сообщение о происшедшем оперативным или административно-техническим лицам организации, других предприятий, которых затрагивают последствия аварии или инцидента, руководству цеха или предприятия. 

Каждая авария или инцидент должны быть тщательно расследованы, установлены причины и виновные, намечены конкретные организационные и технические мероприятия по предупреждению подобных случаев, для чего:

- проверяются записи в оперативной документации, которые должны быть выполнены в полном объеме и хронологическом порядке с применением единой терминологии;

- производится изъятие записей оперативных переговоров, диаграмм с приборов, имеющих отношение к технологическому нарушению;

- берутся письменные объяснения с оперативного персонала.

Расследование аварий и инцидентов должно быть начато немедленно после их происшествия и окончено в сроки, установленные приказом или распоряжением о назначении комиссии по расследованию аварии (инцидента), но не позднее 10 рабочих дней при аварии.
